**2024世界物联网博览会布展项目采购需求**

**一、项目概况：**

1、采购设备名称：2024世界物联网博览会布展项目

2、最高限价： 9.168万元

3、服务期：7日历天

4、服务要求：合格，满足采购人需求

5、付款方式：合同签订生效后7日内支付暂定合同价的30%，货到且经采购人验收合格交付使用，供应商开具对应等额的增值税专用发票后，30个工作日内结清货款。

1. **项目要求；**
2. 质量要求：

（1）供应商应严格按双方最终确定《展台效果图》和《尺寸图》要求施工，并随时接受采购人检验。

（2）供应商施工质量应结构牢固，保证正常使用安全。

1. 项目清单

|  |
| --- |
| **2024世界物联网博览会布展项目** |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **数量** | **单位** |
| **A) 主结构部分** |
| 1 | 地面部分-阻燃地毯 | 1、名称：加厚阻燃地毯2、规格：1200\*1500mm3、具体样式均须满足甲方要求 | 180.00  | ㎡ |
| 2 | 框架结构：全铝合金TRUSS灯光架 | 1、TRUSS架规格：400mm\*600mm2、搭建尺寸：12m\*15m\*6m（高）3、含铁板/方套/反头及葫芦等辅件 | 74.80  | m |
| 3 | 框架结构：展会专用圆管立柱 | 1、高度：6000mm | 6.00  | 根 |
| 4 | 顶部：订制圆形发光logo灯箱及软膜画面制作 | 1、铝型材框体（壁厚2.3mm 宽度100mm）2、规格：2.2m\*2.2m3、含蓝景高亮led灯条；uv软膜画面等 | 4.84  | ㎡ |
| 5 | 顶部：订制15m造型门头 | 1、规格：1000\*15000mm（2组）2、木龙骨或轻钢龙骨做架 3、20mm阻燃版封面及凹凸造型，钉眼防锈及板缝处理 4、隔断牢固,平整。木制龙骨+造型 打磨至平5、led灯带回光灯槽 | 30.00  | ㎡ |
| 6 | 顶部：订制12m造型门头 | 1、规格：1000\*12000mm（2组）2、木龙骨或轻钢龙骨做架 3、20mm阻燃版封面及凹凸造型，钉眼防锈及板缝处理 4、隔断牢固,平整。木制龙骨+造型 打磨至平5、led灯带回光灯槽 | 24.00  | ㎡ |
| 7 | 联盟展位结构造型 | 1、规格：12000\*4000mm2、木龙骨或轻钢龙骨做架 3、20mm阻燃版封面，钉眼防锈及板缝处理 4、隔断牢固,平整。木制龙骨+造型 打磨至平5、画面车贴（进口油墨，减缓色衰）6、led灯带回光灯槽 | 48.00  | ㎡ |
| 8 | 入口处-LED屏处储藏间造型 | 1、规格：6000\*4000mm2、木龙骨或轻钢龙骨做架 3、20mm阻燃版封面，钉眼防锈及板缝处理 4、双面-中间造型：内嵌LED显示屏5、隔断牢固,平整。木制龙骨+造型 打磨至平6、画面车贴（进口油墨，减缓色衰）7、led灯带回光灯槽 | 24.00  | ㎡ |
| 9 | 联盟展位订制木结构服务台 | 1、规格：1800\*600\*750mm2、木制龙骨+多层板 打磨至平3、表面：画面车贴（进口油墨，减缓色衰）4、具体样式均须满足甲方要求 | 10.80  | ㎡ |
| 10 | 国家物联网产业计量测试中心特装订制展位 | 1、规格：8000\*4000mm2、木龙骨或轻钢龙骨做架 3、20mm阻燃版封面，钉眼防锈及板缝处理 4、双面-中间造型：内嵌LED显示屏5、隔断牢固,平整。木制龙骨+造型 打磨至平6、画面车贴（进口油墨，减缓色衰）7、led灯带回光灯槽 | 32.00  | ㎡ |
| 11 | 国家新能源汽车零部件产业测试中心特装订制展位 | 1、规格：6000\*40000mm2、木龙骨或轻钢龙骨做架 3、20mm阻燃版封面，钉眼防锈及板缝处理 4、双面-中间造型：内嵌LED显示屏5、隔断牢固,平整。木制龙骨+造型 打磨至平6、画面车贴（进口油墨，减缓色衰）7、led灯带回光灯槽 | 24.00  | ㎡ |
| 12 | L型订制接待前台 | 1、规格：2200\*1000\*800mm2、木制龙骨+多层板 打磨至平3、含木结构五金辅件，内侧200mm隔层，底部储物柜，开门，带锁等4、具体样式等均须满足甲方要求 | 1.00  | 组 |
| 13 | LED屏及服务器租赁 | 1、规格：3500x2000mm（2套）2、含s3服务器及技术人员及周边设备3、租赁周期5天4、具体品牌、参数等均须满足甲方要求 | 14.00  | ㎡ |
| 14 | 音响及周边设备租赁 | 1、规格：单15寸音响\*22、含周边设备及技术人员3、租赁周期5天 | 1.00  | 套 |
| 15 | 五金辅料 | 1、五金辅料、电缆线等 2、地毯胶等 | 1.00  | 项 |
| **B)美工、电工部分** |
| 1 | 整个展台美工字 | 1、位置：展位logo门头立体字2、材质及厚度：2mm亚克力UV打印+8mm雪弗板3、具体样式、色彩等均须满足甲方要求 | 1.00  | 项 |
| 2 | 展台灯箱+画面 | 1、尺寸：2000\*1000mm2、铝型材框体（壁厚2.3mm 宽度100mm）3、材质：铝合金折边+UV软膜缝边+发光灯带+24v变压器4、订制发光软膜灯箱（含软膜画面） | 5.00  | 组 |
| 3 | 整体亮化部分 | 1、车展射灯、四眼面光灯300W8台2、70w射灯30个3、LED灯带100m4、租赁周期：五天 | 1.00  | 项 |
| **C)其他部分** |
| 1 | 绿植 | 1、具体品种、高度、色彩搭配等均须满足甲方要求 | 6.00  | 盆 |
| 2 | 场馆展位管理费 | 1、包含洽谈桌租赁、场馆展位管理费、场馆展位电费、电箱、展位施工证等费用2、此项包干 | 1.00  | 项 |
| 3 | 设计费 | 1、3D展位施工图效果设计费2、内含3D图4视觉+施工图+美工内容 | 1.00  | 项 |
| 4 | 清理费用 | 1、清理费用2、含装车、运输等费用3、此项包干 | 1.00  | 项 |

**三、其他说明：**

1、本项目实施时间以展会时间为准

2、本项目单价包含人工、材料、机械（如货车运输等）、脚手架、利润、税金等一切费用。

3、本项目全费用综合单价不会因人工及物价或汇率等而升降，图纸变化而调整。